Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 1992 р. № 47

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланків технічного талона транспортного засобу
Національної гвардії, Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку,
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
Національної поліції, Служби безпеки,
Управління державної охорони

1. Бланки технічного талона транспортного засобу Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції, Служби безпеки, Управління державної охорони (далі - бланк технічного талона) являють собою аркуш паперу розміром 210 х 75 міліметрів, який згинається навпіл, утворюючи лицьовий та зворотний боки бланка технічного талона.

2. Бланк технічного талона виготовляється на цупкому захищеному папері масою не менш як 150 грамів/кв. метр, який не має власної флуоресценції. Папір має різнокольорові видимі при денному світлі захисні волокна, що набувають свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

3. Дизайн бланка технічного талона відтворюється з використанням офсетного способу друку в п’ять фарб. Серію та номер бланка технічного талона виконано на лицьовому та зворотному боці.

Для запобігання відтворенню бланка технічного талона засобами оргтехніки та загальної поліграфії дизайн створено з використанням:

антисканерних елементів (зображень);

псевдорельєфних фонових сіток складної графіки;

гільйошних зображень;

мікротексту в позитивному та негативному відтворенні, вертикального та горизонтального розташування;

захисних фарб.

На лицьовому боці бланка технічного талона надруковано сітки у вигляді орнаментальних рисунків, у центрі розташовано емблему Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції, Служби безпеки, Управління державної охорони та текст.

На зворотному боці надруковано сітки у вигляді орнаментальних рисунків, текст та плашку з негативним відтворенням слова “Україна”, виконаного термохромною фарбою, яка під час нагрівання змінює колір.

Текст на лицьовому та зворотному боці бланка технічного талона надруковано фарбою чорного кольору, яка набуває свічення іншого кольору під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

4. На лицьовому боці бланка технічного талона згори донизу горизонтально надруковано:

код держави “UA”, назва держави “УКРАЇНА UKRAINE” українською та англійською мовами, назва документа “ТЕХНІЧНИЙ ТАЛОН ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE” українською та англійською мовами;

найменування одного з таких суб’єктів українською та англійською мовами:

“Національної гвардії України National Guard of Ukraine”;

“Державної прикордонної служби України State Border Guard Service of Ukraine”;

“Державної спеціальної служби транспорту State Special Transport Service”;

“Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine”;

“Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Operational and Rescue Service of Civil Protection”;

“Національної поліції України National Police of Ukraine”;

“Служби безпеки України Security Service of Ukraine”;

“Управління державної охорони України The Department of the State Protection of Ukraine”;

нижче послідовно згори донизу українською та англійською мовами надруковано фарбою чорного кольору назви полів з горизонтальними лініями для внесення таких реквізитів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Реєстраційний номер Registration number |  | В | Дата першої реєстрації Date of first registration |
| B.2 | Рік випускуYear of manufacture |  | I | Дата реєстрації Date of registrtion |
| С.1.1 | ОрганізаціяCompany |  |
| С.1.3 | АдресаAddress | (область, район, нас. пункт, вул., буд./корп.) | C.4 | ВласністьOwnership |
|  |  |  |  |
| D.1 | Марка Make |  | D.2 | Тип (модель)Туре |  |
| D.3 | Комерційний опис Commercial description |  |
| D.4 | Тип кузоваBody type |  |
| E | Ідентифікаційний номер транспортного засобуVehicle identification number |  |
| E.1 | Номер шасі (рами) Chassis number (frame) |  |
| E.2 | Номер кузоваNumber body |  |

Текст “(область, район, нас. пункт, вул., буд./корп.)” друкується тільки українською мовою.

У нижній частині бланка технічного талона розміщено серію та номер бланка технічного талона, які складаються з трьох літер та шести цифр.

5. На зворотному боці бланка технічного талона послідовно згори донизу українською та англійською мовами надруковано назви полів з горизонтальними лініями для внесення таких реквізитів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1 | Повна маса, кг Maximum mass, kg |  | G | Маса без навантаження, кгMass of the vehicle in service, kg |
| P.1 | Об’єм двигуна, см3Capacity, cm3 |  | P.2 | Максимальна потужність, кВтMaximum net power, kW |
| P.3 | Тип палива або джерела енергії Type of fuel or power source |  | J | КатегоріяVehicle category |  |
| R | КолірColor of the vehicle |  |
| S.1 | Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver’s seat |  | S.2 | Кількість стоячих місцьNumber of standing places |  |
| Група експлуатації |  |
| Особливі відмітки: Special marks |  |
| Виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_найменування органу (підрозділу) реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_посадова особа органу (підрозділу) реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_військове (спеціальне) звання, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |

|  |  |
| --- | --- |
| МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |

Назви полів “Група експлуатації”, “Виданий”, “МП” друкуються тільки українською мовою.

Після поля “Виданий” нанесено три горизонтальні лінії одна нижче другої. Під першою лінією нанесено напис “найменування органу (підрозділу) реєстрації”, під другою - “посадова особа органу (підрозділу) реєстрації”, а під третьою - “військове (спеціальне) звання, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”.

У нижній частині бланка розміщено серію та номер бланка технічного талона, які складаються з трьох літер та шести цифр.

6. Технічний талон після заповнення ламінується.

7. Бланки технічного талона транспортного засобу Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції, Служби безпеки, Управління державної охорони друкуються на поліграфічних підприємствах. Закупівля бланків технічного талона здійснюється з додержанням вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

{Постанову доповнено Додатком 6 згідно з Постановою КМ № 665 від 30.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 832 від 08.08.2023, № 1063 від 03.10.2023, № 1242 від 24.11.2023}