*ДОДАТОК II*

**МІНІМАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТАБЛИЧОК**

1. **Зовнішні характеристики**
	1. Форма та кольори табличок визначені в секції 3 відповідно до їх конкретного значення (таблички на позначення заборони, попередження, обов’язкової дії, шляхів евакуації, аварійного та протипожежного обладнання).
	2. Піктограми повинні бути якомога простішими та містити лише суттєві деталі.
	3. Використовувані піктограми можуть незначним чином відрізнятися або бути детальнішими від піктограм, наведених у секції 3, за умови що вони передають таке саме значення і жодні відмінності або адаптування не змінюють їх значення.
	4. Таблички повинні бути виготовлені з ударо- та атмосферостійкого матеріалу, придатного для використання у відповідному навколишньому середовищі.
	5. Розміри та колориметричні й фотометричні характеристики табличок повинні бути такими, щоб таблички були добре видимими та зрозумілими.
2. **Умови використання**
	1. Таблички в принципі необхідно встановлювати на відповідній висоті таким чином, щоб вони відповідали лінії погляду, з урахуванням будь-яких перешкод або в пункті доступу до ділянки, у випадку загальної небезпеки, або в безпосередній близькості певної небезпеки або об’єкта та в добре освітленому, легкодоступному та видимому місці.

Без обмеження положень Директиви 89/654/ЄЕС, у разі недостатнього природного освітлення необхідно використовувати флуоресцентні кольори, світловідбивні матеріали або штучне освітлення.

* 1. Табличку необхідно прибрати, якщо позначувана нею ситуація припиняє існувати.
1. **Таблички**
	1. **Знаки заборони**

Зовнішні характеристики:

— кругла форма

— чорна піктограма на білому фоні з червоним обрамленням та діагональною лінією (червоний колір повинен займати не менше 35 % поверхні знака).

***Знак***



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Курити заборонено | Відкритий вогонь і куріння заборонено | Входити пішки заборонено |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гасіння водою заборонено | Вода не придатна для пиття | Стороннім вхід заборонено |



|  |  |
| --- | --- |
| В’їзд виробничого транспорту заборонено | Торкатися заборонено |

* 1. **Попереджувальні знаки**

Зовнішні характеристики:

— трикутна форма

— чорна піктограма на жовтому фоні з чорним обрамленням (жовтий колір повинен займати не менше 50 % поверхні знака).



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вогненебезпечні матеріали або висока температура (1) | Вибухонебезпечні речовини | Отруйні речовини |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(1) У разі відсутності окремого знака на позначення високої температури



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Їдкі речовини | Радіоактивні речовини | Підвішений вантаж |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виробничий транспорт | Небезпечна електрична напруга | Загальна небезпека (\*1) |
| (\*1) Цей попереджувальний знак не використовують для попередження про небезпечні хімічні речовини або суміші, окрім випадків, коли попереджувальний знак використовують відповідно до другого параграфа секції 5 додатка III для позначення місць зберігання небезпечних хімічних речовин або сумішей. |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лазерне випромінювання | Пожежонебезпечні речовини. Окиснювачі | Неіонізуюче випромінювання |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сильне магнітне поле | Небезпека спіткнутися | Небезпека падіння |



|  |  |
| --- | --- |
|  Біологічна небезпека (\*2) |  Низька температура |
| (\*2) Піктограма, встановлена в Директиві Ради 90/679/ЄЕС від 26 листопада 1990 року про захист працівників від ризиків, пов’язаних із контактом з біологічними агентами на роботі (Сьома окрема директива в розумінні статті 16(1) Директиви 89/391/ ЄЕС / ОВ № L 374, 31.12.1990, с. 1. |

* 1. **Зобов’язувальні знаки**

Зовнішні характеристики:

— кругла форма

— біла піктограма на синьому фоні (синій колір повинен займати не менше 50 % поверхні знака).



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Необхідно носити захисні окуляри | Необхідно носити захисний шолом | Необхідно носити засоби для захисту органів слуху |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Необхідно користуватися засобами для захисту органів дихання | Необхідно носити захисне взуття | Необхідно носити захисні рукавиці |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Необхідно носити захисний одяг | Необхідно носити щиток для захисту обличчя | Необхідно користуватися захисним поясом |



|  |  |
| --- | --- |
| Необхідно пересуватися пішки | Загальна небезпека(за необхідності з додатковим знаком) |

* 1. **Рятувальні знаки**

Зовнішні характеристики:

— прямокутна або квадратна форма

— біла піктограма на зеленому фоні (зелений колір повинен займати не менше 50 % поверхні знака).



Напрямок руху до безпечного виходу



Напрямок руху (додатковий інформаційний знак)



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт надання першої допомоги | Ноші | Аварійний душ | Пристрій для промивання очей |



Телефонний апарат для аварійних викликів

* 1. **Знаки пожежної безпеки**

Зовнішні характеристики:

— прямокутна або квадратна форма

— біла піктограма на червоному фоні (червоний колір повинен займати не менше 50 % поверхні знака).



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожежний рукав. Пожежний кран-комплект | Драбина | Вогнегасник | Телефонний апарат для оповіщення про пожежу |



Напрямок руху (додатковий інформаційний знак)