{ Документ втратив чинність на підставі Наказу

  Державної авіаційної служби  

  N 645 ( z0812-21 ) від 23.04.2021 }
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

08.05.2007 № 381

Додаток 17

до підпункту 3.3.3.10 Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

Схема

розташування ЛКС
(зразок)

_____________________________________________________

(найменування служби РТЗ, підприємства ЦА /структурного підрозділу підприємства ЦА/)




Умовні позначення:

      – колодязь кабельний середнього типу;


· колодязь кабельний малого типу;

       – кількість труб у каналізації;

      – кабель, який прокладено в землі;

        – кабельна каналізація.
Начальник управління
стандартів аеронавігації                                                                           В.М. Сімак

Додаток 18

до підпункту 3.3.3.10 Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

Схема

кабельної каналізації

(зразок)

________________________________________________________

(найменування служби РТЗ, підприємства ЦА /структурного підрозділу підприємства ЦА/)


Начальник управління
стандартів аеронавігації                                                                           В.М. Сімак
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Розріз каналізації
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