Додаток 1   
до Правил

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(найменування юридичної або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи/фізичної особи - підприємця, у власності якої перебувають об’єкти передачі   
електричної енергії і/або яка здійснює їх експлуатацію)

ДОЗВІЛ № \_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.   
на виконання робіт в охоронній зоні   
кабельної лінії електропередачі

(назва кабельної лінії та її окремих ділянок)

Дозвіл виданий

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я та

по батькові (за наявності) фізичної особи/ фізичної особи - підприємця,   
місцезнаходження та номер телефону)

на виконання робіт з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі - роботи).

(назва робіт)

Підстава видачі дозволу:

(лист-клопотання, проект організації та/або виконання робіт тощо)

Місце виконання робіт

(назва населеного пункту, вулиці, площі,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

провулка, будинку тощо та/або маркери по трасі, геолокація)

Строк виконання робіт:

початок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р., о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ хв.;

закінчення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р., о \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ хв.

Відповідальний за виконання земляних робіт згідно з розпорядженням (листом)

(найменування юридичної особи або прізвище,

власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи/фізичної особи - підприємця)

призначений

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування посади,

номер телефону, домашня адреса)

І. Умови виконання робіт

Роботи виконуються ручним способом на ділянках в охоронній зоні кабельної лінії (по 1 метру з обох боків від траси кабелю, винесеної на поверхню місцевості, або крайніх кабелів)

(назва вулиці і позначення

ділянок роботи).

Роботи виконуються із застосуванням землерийних механізмів на ділянках поза охоронною зоною

(назва вулиці і позначення ділянок роботи)

з контрольним шурфуванням кабелю

(назва кабельних ліній)

Шурфування кабелю виконується силами замовника (підрядчика) під наглядом представника

(найменування юридичної особи або

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)   
фізичної особи/фізичної особи - підприємця, місцезнаходження)

який викликається не пізніше ніж за три робочих дні до початку виконання робіт. За результатами шурфування складається акт про уточнення траси ліній.

Роботи з відкопування кабелю без представника власника електричних мереж не проводяться, а в разі виявлення кабелю земляні роботи припиняються і негайно повідомляється про це власник електричних мереж за номером телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ або черговий району електричних мереж за номером телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Для запобігання нещасним випадкам до виявленого кабелю забороняється торкатися, пересувати і засипати його.

Під час виконання робіт ручним способом застосовувати ломи, кайла, відбійні молотки дозволяється тільки для розроблення верхнього покриття (асфальту, бруківки тощо). Роботи у мерзлому ґрунті дозволяється виконувати з підігріванням ґрунту за вказівкою власника електричних мереж\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Відкопування кабелів у місцях їх перетину проводиться у присутності представника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Відкопані кабелі за вказівкою і під наглядом представника захищаються коробами і надійно закріплюються. Такі роботи виконуються тією ж організацією, що і земляні.

Спеціальні умови виконання робіт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

З правилами виконання робіт у межах охоронних зон ліній електропередачі, порядком поводження з діючими кабелями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1455, ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

Відповідальний за виконання робіт

(найменування посади, підпис,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

Дозвіл видав

(найменування посади, підпис,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

ІІ. Допуск до робіт

З відповідальним за виконання робіт

(прізвище, власне ім’я та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на місці їх виконання проведено інструктування про порядок

по батькові (за наявності)

проведення робіт в охоронних зонах кабельних ліній, зазначені траси кабелів і безпечна зона виконання робіт обмежена попереджувальними плакатами і розпізнавальними знаками.

За результатами шурфування складено акт уточнення траси кабельної лінії від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_\_.

Допуск здійснив і виконання робіт дозволив:

представник власника електричних мереж

(найменування посади,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

підпис, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

Роботи розпочав:

відповідальний за виконання земляних робіт

(найменування посади,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи/фізичної особи - підприємця, підпис)

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р. о \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ хв.

ІІІ. Продовження робіт

Дозвіл продовжено без зміни умов виконання робіт   
з \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. до \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

(найменування посади, підпис,

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

У разі потреби змінити умови виконання робіт відповідний дозвіл оформлюється окремим документом.

Дозвіл складений у двох примірниках:

перший примірник - для\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи/фізичної особи - підприємця, яка виконує роботи)

другий примірник - для\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(найменування власника електричних мереж)

ІV. Закінчення робіт

Виконання робіт повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято

(зазначити перелік робіт: відновлено стан загороджень,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

майданчиків; ґрунт розрівняно, сміття вивезене тощо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Відповідальний за виконання робіт | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, власне ім’я та  по батькові (за наявності) |
|  |  |  |
| Представник власника електричних мереж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, власне ім’я та  по батькові (за наявності) |

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.